|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Дефектная ведомость №1 |
|  |
| Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий в с.Яр-Сале в 2020 году |
| Адрес объекта: ул.Кугаевского Николая Дмитриевича д. 3 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | Необходимые работы | Ед. изм. | Объём | Перечень работ и материалов, необходимых для выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовый проезд | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта недобора | 76.6 | 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы. |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 1м3 | 44.18 | 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов (Песок природный для строительных работ средний) . 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1 м3 | 28.8 | 1. Россыпь и разравнивание материалов (Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм) . 2. Уплотнение россыпей с поливкой водой. |
| 4 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной | 1 м2 поверхности | 192 | 1. Раскладка рулонов. 2. Закрепление полотен (Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 ) . |
| 5 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | 1 м3 /шт | 26.88/16 | 1. Укладка плит (Плиты дорожные ПДHЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42). 2. Заделка швов цементным раствором. 3. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры. |
| 6 | Установка скамейки | Установка штучных изделий | 1 шт. изделий | 1 | Скамья . Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород. |
| 7 | Установка урны | Установка металлических конструкций | 1 т/шт | 0.0148/1 | Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  | Составил: заместитель Главы Администрации  муниципального образования Яр-Салинское Я.А.Костомарова |  |  |
|  | | | |
|  |  |  |  |