|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 246 613.00 | | руб. | Смета на сумму: | 246 613.00 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Благоустройство дворовых территорий в с.Яр- Сале на 2020 год | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на Дворовая территория по ул. Кугаевского Николая Дмитриевича д.9Б | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **246. 613** | тыс. руб. |
|  | | | | | | |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Дворовый проезд (стоянка автотранспорта)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е01-01-049-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта недобора | 0.0144 | 16 899.79 | 8 004.49 | 8 859.15 | 243.36 | 115.26 | 127.57 | 19.54 | 7.19 | 3 171 | 2 252 | 917 |
| 36.14 | 1 259.69 | 0.52 | 18.14 | 3.36 | 19.54 | 2 | 354 |
|  | Объем: 4\*12\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 140.07 |  |  |  | 105% | 2 736 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 42.5% |  |  | 56.70 |  |  |  | 42.5% | 1 108 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 440.13 |  |  |  |  | 7 015 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.048 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 148.31 | 10.63 | 137.12 | 19.54 | 6.5 | 1 101 | 208 | 891 |
| 11.55 | 298.80 | 0.55 | 14.34 | 3.52 | 19.54 | 2 | 280 |
|  | Объем: 4\*12\*0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 38.95 |  |  |  | 156% | 761 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 20.16 |  |  |  | 80.75% | 394 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 207.43 |  |  |  |  | 2 256 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.848 | 98.44 |  |  | 477.24 |  |  |  |  | 1 855 |  |  |
| 98.44 |  | 477.24 |  | 382.69 |  | 1 855 |  |
|  | Объем: 4.8\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Е27-04-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.048 | 4 909.62 | 343.98 | 4 549.47 | 235.66 | 16.51 | 218.37 | 19.54 | 6.57 | 1 760 | 323 | 1 435 |
| 16.17 | 473.15 | 0.78 | 22.71 | 3.52 | 19.54 | 3 | 444 |
|  | Объем: 4\*12\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 61.18 |  |  |  | 156% | 1 197 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 31.67 |  |  |  | 80.75% | 619 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 328.51 |  |  |  |  | 3 576 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С408-0007  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 4.848 | 184.55 |  |  | 894.70 |  |  |  |  | 6 813 |  |  |
| 184.55 |  | 894.70 |  | 1 405.34 |  | 6 813 |  |
|  | Объем: 4.8\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Е27-04-016-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.048 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 29.86 | 27.87 | 1.93 | 19.54 | 12.01 | 568 | 545 | 23 |
| 1.20 |  | 0.06 |  | 4.08 | 1 |  |  |
|  | Объем: 4\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 43.48 |  |  |  | 156% | 850 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 22.51 |  |  |  | 80.75% | 440 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 95.84 |  |  |  |  | 1 858 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | С101-2695  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 55.2 | 19.86 |  |  | 1 096.27 |  |  |  |  | 3 456 |  |  |
| 19.86 |  | 1 096.27 |  | 62.61 |  | 3 456 |  |
|  | Объем: 48\*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Е27-06-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.0672 | 17 920.89 | 2 219.85 | 11 477.57 | 1 204.28 | 149.17 | 771.29 | 19.54 | 7.44 | 10 087 | 2 915 | 5 738 |
| 4 223.47 | 1 043.23 | 283.82 | 70.10 | 5.05 | 19.54 | 1 433 | 1 370 |
|  | Объем: 4\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 342.06 |  |  |  | 156% | 6 685 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 177.06 |  |  |  | 80.75% | 3 460 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 723.40 |  |  |  |  | 20 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С403-5602  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), шт. | 4 | 5 615.22 |  |  | 22 460.88 |  |  |  |  | 93 646 |  |  |
| 5 615.22 |  | 22 460.88 |  | 23 411.43 |  | 93 646 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Установка светильника** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Е69-2-1  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.01 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 0.97 | 0.82 | 0.15 | 19.54 | 4.24 | 17 | 16 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 0.71 |  |  |  | 86% | 14 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 0.41 |  |  |  | 50% | 8 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 39 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Е69-2-3  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.01 | 223.42 | 189.22 | 34.20 | 2.23 | 1.89 | 0.34 | 19.54 | 4.24 | 38 | 37 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1.63 |  |  |  | 86% | 32 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 0.95 |  |  |  | 50% | 19 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  | 88 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Ц08-02-409-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.11 | 1 893.46 | 393.26 | 766.23 | 208.28 | 43.26 | 84.29 | 19.54 | 8.64 | 2 274 | 845 | 728 |
| 733.97 | 310.16 | 80.74 | 34.12 | 8.68 | 19.54 | 701 | 667 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 81.25 |  |  |  | 105% | 1 588 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50.30 |  |  |  | 65% | 983 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 339.83 |  |  |  |  | 4 844 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С101-1978-110  Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 11 | 4.19 |  |  | 46.10 |  |  |  |  | 372 |  |  |
| 4.19 |  | 46.10 |  | 33.82 |  | 372 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Ц08-02-412-10  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.11 | 472.89 | 92.70 | 26.09 | 52.02 | 10.20 | 2.87 | 19.54 | 9.01 | 341 | 199 | 26 |
| 354.10 | 1.82 | 38.95 | 0.20 | 2.98 | 19.54 | 116 | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 10.92 |  |  |  | 105% | 213 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.76 |  |  |  | 65% | 132 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.70 |  |  |  |  | 686 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С101-3862-01173  Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 11 | 15.33 |  |  | 168.61 |  |  |  |  | 1 361 |  |  |
| 15.33 |  | 168.61 |  | 123.7 |  | 1 361 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Ц08-02-144-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.01 | 222.17 | 219.73 |  | 2.22 | 2.20 |  | 19.54 | 1 | 43 | 43 |  |
| 2.44 |  | 0.02 |  | 19.55 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 2.31 |  |  |  | 105% | 45 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1.43 |  |  |  | 65% | 28 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  | 116 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Ц08-03-591-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 9.82 | 6.88 | 0.35 | 19.54 | 5.29 | 146 | 134 | 2 |
| 259.30 | 0.68 | 2.59 | 0.01 | 3.88 | 19.54 | 10 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 7.23 |  |  |  | 105% | 141 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4.48 |  |  |  | 65% | 87 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21.53 |  |  |  |  | 374 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С509-1441  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 1 | 11.07 |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46 |  |  |
| 11.07 |  | 11.07 |  | 46.04 |  | 46 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Ц08-03-594-09  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.01 | 8 115.94 | 3 084.05 | 2 860.20 | 81.16 | 30.84 | 28.60 | 19.54 | 8.96 | 950 | 603 | 256 |
| 2 171.69 | 1 062.83 | 21.72 | 10.63 | 4.19 | 19.54 | 91 | 208 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 43.54 |  |  |  | 105% | 852 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 26.96 |  |  |  | 65% | 527 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 151.66 |  |  |  |  | 2 329 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С301-8156-01074  Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 1 | 880.48 |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7 105 |  |  |
| 880.48 |  | 880.48 |  | 7 105.47 |  | 7 105 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка скамейки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Е10-01-059-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка штучных изделий, 100 шт. изделий | 0.01 | 3 676.94 | 1 059.16 | 403.54 | 36.77 | 10.59 | 4.04 | 19.54 | 11.53 | 372 | 207 | 47 |
| 2 214.25 | 33.70 | 22.14 | 0.34 | 5.36 | 19.54 | 119 | 7 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 14.21 |  |  |  | 130% | 278 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 5.85 |  |  |  | 53.55% | 115 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56.83 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | С301-8156-07991  Скамья . Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород., шт. | 1 | 1 195.62 |  |  | 1 195.62 |  |  |  |  | 9 649 |  |  |
| 1 195.62 |  | 1 195.62 |  | 9 648.65 |  | 9 649 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Установка урны** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Е14-02-014-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка металлических конструкций, 1 т | 0.0148 | 1 731.22 | 1 674.54 | 56.68 | 25.62 | 24.78 | 0.84 | 19.54 | 10.93 | 493 | 484 | 9 |
|  |  |  |  | 2.77 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0148\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: \*0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 113% |  |  | 28.00 |  |  |  | 113% | 547 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63.75% |  |  | 15.80 |  |  |  | 63.75% | 309 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.42 |  |  |  |  | 1 348 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | С301-8156-06648  Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской., шт. | 1 | 176.96 |  |  | 176.96 |  |  |  |  | 1 428 |  |  |
| 176.96 |  | 176.96 |  | 1 428.07 |  | 1 428 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **29 688.49** | **450.90** | **1 377.76** |  |  | **147 092** | **8 811** | **10 074** |
| **27 859.82** | **170.59** |  |  | **128 208** | **3 334** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **364.57** | **93.38** | **116.11** |  |  | **3 800** | **1 824** | **1 012** |
| **155.09** | **44.96** |  |  | **964** | **879** |
|  | **. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **11.07** |  |  |  |  | **46** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)** | | | | | **145.26** |  |  |  |  | **2 838** |  |  |
|  | **. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=65 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)** | | | | | **89.92** |  |  |  |  | **1 757** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **599.75** |  |  |  |  | **8 395** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **27 070.86** | **357.52** | **1 261.65** |  |  | **125 110** | **6 987** | **9 062** |
| **25 451.67** | **125.63** |  |  | **109 062** | **2 455** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **25 143.80** |  |  |  |  | **107 503** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1; %=156 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=86 - по стр. 10, 11; %=130 - по стр. 21; %=113 - по стр. 23)** | | | | | **670.28** |  |  |  |  | **13 100** |  |  |
|  | **. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=42.5 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=50 - по стр. 10, 11; %=53.55 - по стр. 21; %=63.75 - по стр. 23)** | | | | | **331.10** |  |  |  |  | **6 472** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **28 072.24** |  |  |  |  | **144 682** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 253.06** |  |  |  |  | **18 182** |  |  |
| **2 253.06** |  |  |  | **18 182** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 253.06** |  |  |  |  | **18 182** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **30 925.05** |  |  |  |  | **171 259** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 18%** | | | | | **6 185.01** |  |  |  |  | **34 252** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **37 110.06** |  |  |  |  | **205 511** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | | **7 422.01** |  |  |  |  | **41 102** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **44 532.07** |  |  |  |  | **246 613** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |