|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 764 022.00 | | руб. | Смета на сумму: | 764 022.00 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Благоустройство дворовых территорий в с.Яр-Сале на 2020 год | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на дворовая территория по ул.Худи Сэроко д.49 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **764.022** | тыс. руб. |
|  | | | | | | |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Установка светильника (1 шт.)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е69-2-1  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.01 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 0.97 | 0.82 | 0.15 | 19.54 | 4.24 | 17 | 16 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 0.71 |  |  |  | 86% | 14 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 0.41 |  |  |  | 50% | 8 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 39 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е69-2-3  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.01 | 223.42 | 189.22 | 34.20 | 2.23 | 1.89 | 0.34 | 19.54 | 4.24 | 38 | 37 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1.63 |  |  |  | 86% | 32 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 0.95 |  |  |  | 50% | 19 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  | 88 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ц08-02-409-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.11 | 1 893.46 | 393.26 | 766.23 | 208.28 | 43.26 | 84.29 | 19.54 | 8.64 | 2 274 | 845 | 728 |
| 733.97 | 310.16 | 80.74 | 34.12 | 8.68 | 19.54 | 701 | 667 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 81.25 |  |  |  | 105% | 1 588 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50.30 |  |  |  | 65% | 983 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 339.83 |  |  |  |  | 4 844 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | С101-1978-110  Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 11 | 4.19 |  |  | 46.10 |  |  |  |  | 372 |  |  |
| 4.19 |  | 46.10 |  | 33.82 |  | 372 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ц08-02-412-10  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.11 | 472.89 | 92.70 | 26.09 | 52.02 | 10.20 | 2.87 | 19.54 | 9.01 | 341 | 199 | 26 |
| 354.10 | 1.82 | 38.95 | 0.20 | 2.98 | 19.54 | 116 | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 10.92 |  |  |  | 105% | 213 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.76 |  |  |  | 65% | 132 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.70 |  |  |  |  | 686 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С101-3862-01173  Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 11 | 15.33 |  |  | 168.61 |  |  |  |  | 1 361 |  |  |
| 15.33 |  | 168.61 |  | 123.7 |  | 1 361 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ц08-02-144-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.01 | 222.17 | 219.73 |  | 2.22 | 2.20 |  | 19.54 | 1 | 43 | 43 |  |
| 2.44 |  | 0.02 |  | 19.55 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 2.31 |  |  |  | 105% | 45 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1.43 |  |  |  | 65% | 28 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  | 116 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Ц08-03-591-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 9.82 | 6.88 | 0.35 | 19.54 | 5.29 | 146 | 134 | 2 |
| 259.30 | 0.68 | 2.59 | 0.01 | 3.88 | 19.54 | 10 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 7.23 |  |  |  | 105% | 141 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4.48 |  |  |  | 65% | 87 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21.53 |  |  |  |  | 374 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С509-1441  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 1 | 11.07 |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46 |  |  |
| 11.07 |  | 11.07 |  | 46.04 |  | 46 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ц08-03-594-09  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.01 | 8 115.94 | 3 084.05 | 2 860.20 | 81.16 | 30.84 | 28.60 | 19.54 | 8.96 | 950 | 603 | 256 |
| 2 171.69 | 1 062.83 | 21.72 | 10.63 | 4.19 | 19.54 | 91 | 208 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 43.54 |  |  |  | 105% | 852 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 26.96 |  |  |  | 65% | 527 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 151.66 |  |  |  |  | 2 329 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С301-8156-01074  Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 1 | 880.48 |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7 105 |  |  |
| 880.48 |  | 880.48 |  | 7 105.47 |  | 7 105 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **1 462.96** | **96.09** | **116.60** |  |  | **12 693** | **1 877** | **1 014** |
| **1 250.28** | **44.96** |  |  | **9 802** | **879** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **364.57** | **93.38** | **116.11** |  |  | **3 800** | **1 824** | **1 012** |
| **155.09** | **44.96** |  |  | **964** | **879** |
|  | **. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **11.07** |  |  |  |  | **46** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **145.26** |  |  |  |  | **2 838** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **89.92** |  |  |  |  | **1 757** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **599.75** |  |  |  |  | **8 395** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **217.91** | **2.71** | **0.49** |  |  | **1 788** | **53** | **2** |
| **214.71** |  |  |  | **1 733** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **214.71** |  |  |  |  | **1 733** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)** | | | | | **2.33** |  |  |  |  | **46** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2)** | | | | | **1.36** |  |  |  |  | **27** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **221.60** |  |  |  |  | **1 861** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **880.48** |  |  |  |  | **7 105** |  |  |
| **880.48** |  |  |  | **7 105** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **880.48** |  |  |  |  | **7 105** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **1 701.83** |  |  |  |  | **17 361** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **340.37** |  |  |  |  | **3 472** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **2 042.20** |  |  |  |  | **20 833** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **4 167** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС** | | | | | **2 042.20** |  |  |  |  | **25 000** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Установка скамейки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Е10-01-059-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка штучных изделий, 100 шт. изделий | 0.01 | 3 676.94 | 1 059.16 | 403.54 | 36.77 | 10.59 | 4.04 | 19.54 | 11.53 | 372 | 207 | 47 |
| 2 214.25 | 33.70 | 22.14 | 0.34 | 5.36 | 19.54 | 119 | 7 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 14.21 |  |  |  | 130% | 278 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 5.85 |  |  |  | 53.55% | 115 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56.83 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С301-8156-07991  Скамья . Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород., шт. | 1 | 1 195.62 |  |  | 1 195.62 |  |  |  |  | 9 649 |  |  |
| 1 195.62 |  | 1 195.62 |  | 9 648.65 |  | 9 649 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **1 232.39** | **10.59** | **4.04** |  |  | **10 021** | **207** | **47** |
| **1 217.76** | **0.34** |  |  | **9 768** | **7** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **36.77** | **10.59** | **4.04** |  |  | **372** | **207** | **47** |
| **22.14** | **0.34** |  |  | **119** | **7** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 12)** | | | | | **14.21** |  |  |  |  | **278** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 12)** | | | | | **5.85** |  |  |  |  | **115** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **56.83** |  |  |  |  | **765** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 195.62** |  |  |  |  | **9 649** |  |  |
| **1 195.62** |  |  |  | **9 649** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 195.62** |  |  |  |  | **9 649** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **1 252.45** |  |  |  |  | **10 414** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **250.49** |  |  |  |  | **2 083** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **1 502.94** |  |  |  |  | **12 497** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **2 499** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС** | | | | | **1 502.94** |  |  |  |  | **14 996** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка урны** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Е14-02-014-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка металлических конструкций, 1 т | 0.0148 | 1 731.22 | 1 674.54 | 56.68 | 25.62 | 24.78 | 0.84 | 19.54 | 10.93 | 493 | 484 | 9 |
|  |  |  |  | 2.77 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0148\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: \*0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 113% |  |  | 28.00 |  |  |  | 113% | 547 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63.75% |  |  | 15.80 |  |  |  | 63.75% | 309 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.42 |  |  |  |  | 1 348 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С301-8156-06648  Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской., шт. | 1 | 176.96 |  |  | 176.96 |  |  |  |  | 1 428 |  |  |
| 176.96 |  | 176.96 |  | 1 428.07 |  | 1 428 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **202.58** | **24.78** | **0.84** |  |  | **1 921** | **484** | **9** |
| **176.96** |  |  |  | **1 428** |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **25.62** | **24.78** | **0.84** |  |  | **493** | **484** | **9** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 14)** | | | | | **28.00** |  |  |  |  | **547** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 14)** | | | | | **15.80** |  |  |  |  | **309** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **69.42** |  |  |  |  | **1 349** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **176.96** |  |  |  |  | **1 428** |  |  |
| **176.96** |  |  |  | **1 428** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **176.96** |  |  |  |  | **1 428** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **246.38** |  |  |  |  | **2 777** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **295.66** |  |  |  |  | **3 332** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **666** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС** | | | | | **295.66** |  |  |  |  | **3 998** |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Устройство покрытия из брусчатки (30 м2)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.09 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 278.08 | 19.94 | 257.10 | 19.54 | 6.5 | 2 064 | 390 | 1 671 |
| 11.55 | 298.80 | 1.04 | 26.89 | 3.52 | 19.54 | 4 | 525 |
|  | Объем: 30\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 73.05 |  |  |  | 156% | 1 427 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 37.82 |  |  |  | 80.75% | 739 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 388.95 |  |  |  |  | 4 230 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 9.09 | 98.44 |  |  | 894.82 |  |  |  |  | 3 479 |  |  |
| 98.44 |  | 894.82 |  | 382.69 |  | 3 479 |  |
|  | Объем: 9\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Е27-06-025-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами, 1000 м2 основания | 0.03 | 19 254.69 | 462.69 | 7 049.32 | 577.64 | 13.88 | 211.48 | 19.54 | 5.66 | 2 395 | 271 | 1 197 |
| 11 742.68 | 513.43 | 352.28 | 15.40 | 2.63 | 19.54 | 926 | 301 |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 45.68 |  |  |  | 156% | 892 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 23.64 |  |  |  | 80.75% | 462 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 646.96 |  |  |  |  | 3 749 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | С407-0009  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, м3 | 1.8 | 198.34 |  |  | 357.01 |  |  |  |  | 1 065 |  |  |
| 198.34 |  | 357.01 |  | 591.58 |  | 1 065 |  |
|  | Объем: (0.003)\*600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Е27-07-005-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт., 10 м2 | 3 | 213.93 | 175.59 | 32.96 | 641.78 | 526.77 | 98.87 | 19.54 | 6.64 | 11 012 | 10 293 | 657 |
| 5.38 | 1.10 | 16.14 | 3.29 | 3.86 | 19.54 | 62 | 64 |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 826.89 |  |  |  | 156% | 16 157 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 428.02 |  |  |  | 80.75% | 8 363 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 896.70 |  |  |  |  | 35 532 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | С403-8090-6  Плитки тротуарные " Брусчатка " размером 225х112х60 ( красные ), м2 | 30.6 | 143.96 |  |  | 4 405.15 |  |  |  |  | 35 550 |  |  |
| 143.96 |  | 4 405.15 |  | 1 161.75 |  | 35 550 |  |
|  | Объем: 30\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **7 154.48** | **560.59** | **567.45** |  |  | **55 565** | **10 954** | **3 525** |
| **6 026.44** | **45.58** |  |  | **41 086** | **890** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 154.48** | **560.59** | **567.45** |  |  | **55 565** | **10 954** | **3 525** |
| **6 026.44** | **45.58** |  |  | **41 086** | **890** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **5 656.98** |  |  |  |  | **40 094** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 16, 18, 20)** | | | | | **945.63** |  |  |  |  | **18 477** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 16, 18, 20)** | | | | | **489.48** |  |  |  |  | **9 564** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 589.59** |  |  |  |  | **83 606** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **8 589.59** |  |  |  |  | **83 606** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **1 717.92** |  |  |  |  | **16 721** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **10 307.51** |  |  |  |  | **100 327** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **20 065** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС** | | | | | **10 307.51** |  |  |  |  | **120 392** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Дворовый проезд** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0864 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 266.96 | 19.14 | 246.82 | 19.54 | 6.5 | 1 982 | 374 | 1 604 |
| 11.55 | 298.80 | 1.00 | 25.82 | 3.52 | 19.54 | 4 | 504 |
|  | Объем: 12\*12\*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 70.14 |  |  |  | 156% | 1 370 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 36.31 |  |  |  | 80.75% | 709 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 373.40 |  |  |  |  | 4 061 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 8.7264 | 98.44 |  |  | 859.03 |  |  |  |  | 3 340 |  |  |
| 98.44 |  | 859.03 |  | 382.69 |  | 3 340 |  |
|  | Объем: 8.64\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Е27-04-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.144 | 4 909.62 | 343.98 | 4 549.47 | 706.98 | 49.53 | 655.12 | 19.54 | 6.57 | 5 280 | 968 | 4 304 |
| 16.17 | 473.15 | 2.33 | 68.13 | 3.52 | 19.54 | 8 | 1 331 |
|  | Объем: 12\*12\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 183.55 |  |  |  | 156% | 3 586 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 95.01 |  |  |  | 80.75% | 1 856 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 985.54 |  |  |  |  | 10 723 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С408-0007  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 14.544 | 184.55 |  |  | 2 684.10 |  |  |  |  | 20 439 |  |  |
| 184.55 |  | 2 684.10 |  | 1 405.34 |  | 20 439 |  |
|  | Объем: 14.4\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Е27-04-016-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.144 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 89.58 | 83.62 | 5.79 | 19.54 | 12.01 | 1 704 | 1 634 | 69 |
| 1.20 |  | 0.17 |  | 4.08 | 1 | 1 |  |
|  | Объем: 12\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 130.45 |  |  |  | 156% | 2 549 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 67.52 |  |  |  | 80.75% | 1 319 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 287.55 |  |  |  |  | 5 572 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | С101-2695  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 144 | 19.86 |  |  | 2 859.84 |  |  |  |  | 9 016 |  |  |
| 19.86 |  | 2 859.84 |  | 62.61 |  | 9 016 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Е27-06-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.2016 | 17 920.89 | 2 219.85 | 11 477.57 | 3 612.85 | 447.52 | 2 313.88 | 19.54 | 7.44 | 30 260 | 8 745 | 17 215 |
| 4 223.47 | 1 043.23 | 851.45 | 210.31 | 5.05 | 19.54 | 4 300 | 4 110 |
|  | Объем: 12\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 1 026.21 |  |  |  | 156% | 20 054 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 531.20 |  |  |  | 80.75% | 10 380 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 170.26 |  |  |  |  | 60 694 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | С403-5601  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Плиты дорожные ПДHЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), шт. | 12 | 4 119.93 |  |  | 49 439.16 |  |  |  |  | 302 568 |  |  |
| 4 119.93 |  | 49 439.16 |  | 25 214.02 |  | 302 568 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **60 518.50** | **599.81** | **3 221.61** |  |  | **374 589** | **11 721** | **23 192** |
| **56 697.08** | **304.26** |  |  | **339 676** | **5 945** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **60 518.50** | **599.81** | **3 221.61** |  |  | **374 589** | **11 721** | **23 192** |
| **56 697.08** | **304.26** |  |  | **339 676** | **5 945** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **55 842.13** |  |  |  |  | **335 363** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 22, 24, 26, 28)** | | | | | **1 410.35** |  |  |  |  | **27 559** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 22, 24, 26, 28)** | | | | | **730.04** |  |  |  |  | **14 265** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **62 658.89** |  |  |  |  | **416 413** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **62 658.89** |  |  |  |  | **416 413** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **12 531.78** |  |  |  |  | **83 283** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **75 190.67** |  |  |  |  | **499 696** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **99 939** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС** | | | | | **75 190.67** |  |  |  |  | **599 635** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **70 570.91** | **1 291.86** | **3 910.54** |  |  | **454 789** | **25 243** | **27 787** |
| **65 368.52** | **395.14** |  |  | **401 760** | **7 721** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **364.57** | **93.38** | **116.11** |  |  | **3 800** | **1 824** | **1 012** |
| **155.09** | **44.96** |  |  | **964** | **879** |
|  | **. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **11.07** |  |  |  |  | **46** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **145.26** |  |  |  |  | **2 838** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **89.92** |  |  |  |  | **1 757** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **599.75** |  |  |  |  | **8 395** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **67 953.28** | **1 198.48** | **3 794.43** |  |  | **432 807** | **23 419** | **26 775** |
| **62 960.37** | **350.18** |  |  | **382 614** | **6 842** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **61 713.82** |  |  |  |  | **377 190** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=130 - по стр. 12; %=113 - по стр. 14; %=156 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28)** | | | | | **2 400.52** |  |  |  |  | **46 907** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=53.55 - по стр. 12; %=63.75 - по стр. 14; %=80.75 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28)** | | | | | **1 242.53** |  |  |  |  | **24 280** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **71 596.33** |  |  |  |  | **503 994** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 253.06** |  |  |  |  | **18 182** |  |  |
| **2 253.06** |  |  |  | **18 182** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 253.06** |  |  |  |  | **18 182** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **74 449.14** |  |  |  |  | **530 571** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **65 368.52** |  |  |  |  | **401 760** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **1 291.86** |  |  |  |  | **25 243** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **3 910.54** |  |  |  |  | **27 787** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **395.14** |  |  |  |  | **7 721** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **2 545.78** |  |  |  |  | **49 745** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **1 332.45** |  |  |  |  | **26 037** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **74 449.14** |  |  |  |  | **530 571** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **14 889.83** |  |  |  |  | **106 114** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **89 338.97** |  |  |  |  | **636 685** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **127 337** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** | | | | | **89 338.97** |  |  |  |  | **764 022** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |